**Alarmas SBOX7 Siembra**

**01 - Alarmas Surcos**

Prioridad 00 Surco X:

Prioridad 00 Error en sensor de Semilla / Fert 1 / Fert 2

Prioridad 00 Valor de Semilla / Fert 1 / Fert 2 en Nivel Alto

Prioridad 00 Valor de Semilla / Fert 1 / Fert 2 en Nivel Bajo

Prioridad 00 Sensor de Semilla / Fert 1 / Fert 2 Sucio

**02 - Alarmas parámetros calidad de siembra**

Surco X:

Prioridad 00 Tolerancia máxima de múltiples alcanzada

Prioridad 00 Tolerancia máxima de salteos alcanzada

Prioridad 00 Tolerancia mínima de singulación alcanzada

Prioridad 00 Tolerancia mínima de Espaciado alcanzada

**03 - Alarmas RPM rolos**

Prioridad 00 Nivel RPM 1, 2, 3 alto

Prioridad 00 Nivel RPM 1, 2, 3 bajo

**04 - Presión de Tolva**

Prioridad 00 Nivel de Presión Alto en Tolva Semilla / Fert 1 / Fert 2

Prioridad 00 Nivel de Presión Bajo en Tolva Semilla / Fert 1 / Fert 2

Prioridad 00 Alarmas RPM Turbinas

Prioridad 00 Alarmas Presión de Turbina

**05 - Alarmas Nivel de Tolva**

Prioridad 00 Bajo Nivel de Tolva: Semilla

Prioridad 00 Bajo Nivel de Tolva: Fert 1

Prioridad 00 Bajo Nivel de Tolva: Fert 2